### Příloha č. 4

**k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra III“**

**Detailní specifikace části 4 veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží:** | Hysteroskopický endooperativní systém HEOS (zadavatel dle § 89 odst. 6 zákona připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) |
| **Počet kusů:** | 1 |

**Detailní specifikace Zboží:**

* Paralelní optika 12° (průměr 8,3 mm) kompatibilní s vnějším šaftem (Quick lock systém, průměr 27 Fr.), přímý pracovní kanál 13 Fr. vhodný pro použití 3 mm laparo nástrojů
* Mikro nůžky 3 mm, izolované, single action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí
* Kleště úchopné 3 mm, izolované, double action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí
* Kleště úchopné Kelly 3 mm, izolované, double action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí
* Nůžky Metzenbaum zahnuté 3 mm,izolované, double action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí
* Kleště úchopné a extrakční, 2x3 zuby, izolované, single action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí
* 3 mm bipolární L- hook elektroda, 360 mm
* 3 mm bipolární V- hook elektroda, 360 mm
* 3 mm bipolární jehlová elektroda, 360 mm
* Bipolární kabel pro připojení nástroje ke stávající elektrokoagulační jednotce, minimální délka 3 m
* 2,8 mm monopolární knoflíková elektroda, 360 mm
* 2,8 mm monopolární LOOP elektroda, 360 mm
* 2,8 mm monopolární háková elektroda, 360 mm
* Monopolární kabel pro připojení nástroje ke stávající elektrokoagulační jednotce, minimální délka 3 m
* Plastový sterilizační kontejner pro všechny součásti hysteroresektoskopické sestavy