### Příloha č. 10

**k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra III“**

**Detailní specifikace části 10 veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží:** | Gynekologické lůžko |
| **Počet kusů:** | 3 |

Prodávající je před dodáním Zboží povinen umožnit Kupujícímu volbu barvy gynekologického lůžka z minimálně pěti barev. Prodávající je povinen dodat toto lůžko v barevném provedení dle volby Kupujícího.

**Detailní specifikace Zboží:**

Gynekologické lůžko:

* plocha lůžka dělená na tři části, samostatně nastavitelné (zádová, sedací a podnožní část)
* nosnost min. 200 kg
* rozměry 1000 x 2100 mm
* elektromotorické polohování zádové a sedací části
* elektromotorické nastavování zdvihu
* výška zdvihu od 600 mm
* mechanicky nastavitelný podnožní díl
* úhel nastavení podnožního dílu 0° až +25°
* úhel nastavení zádového dílu -10° až +65°
* možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele
* excentricky umístěný zdvihový sloup umožňující zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele
* CPR poloha
* poloha Trendelenburg
* brzděná kolečka
* elektrická bezpečnost podle IEC 60601-1
* napájení 230 V / 50 Hz

Příslušenství:

* ruční úchyty
* polohovací čalouněná hrazda s možností fixace ve zvolené poloze
* madlo zádového dílu
* podhlavník
* čalouněné podpěry nohou výškově stavitelné, odnímatelné
* odnímatelné boční zábrany s čalouněním
* velká nerezová odpadní nádoba (8 l)
* úchyt pro infuzní stojan
* teleskopický infuzní stojan nerezový se 4 háčky na infuze
* eurolišta pro uchycení příslušenství
* ruční kabelový ovladač
* pojízdná sedačka pro lékaře výškově stavitelná
* záložní akumulátor se signalizací nabití