### Příloha č. 2

**k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra IV“**

**Detailní specifikace části 2 veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží:** | Příslušenství k myčce chirurgických nástrojů (skříň na nástroje) |
| **Počet kusů:** | 1 |

**Detailní specifikace Zboží:**

* Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
* Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
* Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
* Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle vzorníku dodavatele, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy celoplošně v barvě RAL 9002
* Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
* Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy a zabudovanými zámky
* Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém a systém pro uložení sterilizačních kontejnerů a sít
* Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)
* Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)
* Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.
* Rozměry a konfigurace:
  + Systém se bude sestávat:
    - ze dvou modulů o šíři 400 mm a vnitřní hloubce minimálně 635 mm
    - ze dvou modulů o šíři 457 mm a vnitřní hloubce minimálně 635 mm
    - z jednoho modulu (umístěného napravo od předchozích modulů) o šířce 657 mm a vnější hloubce maximálně 480 mm (dáno hloubkou výklenku)
    - minimální výška modulů – 2080 mm
* Vnitřní vybavení:
  + Dva moduly pro uložení sterilních sít budou vybaveny plně výsuvnými a pevnými nerezovými poličkami, v každém modulu 15 ks polic
  + Tři moduly pro uložení sterilního materiálu budou vybaveny výsuvnými koši, v každém modulu bude 5 košů o výšce cca 50 mm a 5 košů o výšce cca 100 mm

Medicínské použití:

* uložení laparoskopických nástrojů, sterilního materiálu a sít a nástroji