AIO 24“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | | ***min. max.*** | ***Sestava PC AIO*** |
|  |
| ***Požadované parametry*** |
| Displej antireflexní dotykový | Rozlišení | | min. | 1920 x 1080 px |
| Úhlopříčka | | min. | 23,8“ |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) | | min. | 10000 |
| Virtualizace procesoru a síťové karty | |  | ano |
| Technologie 64 bit | |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
| Celková instalovaná velikost | | min. | 8 GB |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. | |  | ano |
| Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS | |  | ano |
| Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. | |  | ano |
| Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) | |  | ano |
| Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. | |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot | kapacita | min. | 500GB |
| rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) | |  | ano |
| Integrovaná zvuková karta | |  | ano |
| Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 3x |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy | |  | ano |
| Skříň | Provedení | |  | AIO |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10/11 Professional CZ 64 bit. | |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem | | min. | 2 roky |