|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionalita / požadované parametry** | | **min.  max.** | **Tenký klient** |
|  |
| **Požadované parametry** |
| Provedení / typ | Tenký klient |  | ano |
| Procesor (CPU) | Min. 4 fyzických jader, výkon min. 5320 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 1750 bodů v single thread rating. | min. | ano |
| Grafická karta (GPU) | integrovaná, podpora 3 displejů | min. | ano |
| HDD | 64GB eMMC | min. | ano |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB, 1 volný slot na rozšíření | min. | ano |
| Rozměry/váha | 200mm x 40mm x 200mm / 1,00kg | max. | ano |
| LAN intergovaná | 10/100/1000Mbps | min. | ano |
| Zdroj | 65W | min. | ano |
| Reproduktor | interní | min. | ano |
| OS | OS musí být kompatibilní s ThinOS, který již na tenkých klientech využíváme. Podpora VMware/Omnissa Horizon View min. 7 a 8 , podpora protokolu VMware Horizon View (PCoIP) |  | ano |
| Vzdálený management | Zadavatel využívá on-prem instalaci Wyse Management Suite. Trvalá licence kompatibilní s Wyse Management Suite (on-prem) pro vzdálenou hromadnou správu musí být součásti dodávky. Společné grafické uživatelské rozhraní pro OS a Wyse management Suite. |  | ano |
| Zabezpečení | TPM 2.0, hardwarový čip s certifikací TCG a FIPS 140-2, security lock slot a vypnutí USB v BIOSu/UEFI, detekce vniknutí do skříně s hlášením | min. | ano |
| Konektivita | přední – min. 2x USB typu A, z toho min. 1x USB 3.2 Gen 1, 1x Univerzal Audio Jack  zadní - min. 4x USB typu A, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 2, 2x DP/HDMI, 1x RJ-45 Ethernet port | .  min. | ano |
| Certifikace | EPEAT Gold , Energy Star, hlučnost max. 25dba v idle mode | min/max | ano |
| Klávesnice a myš | CZ USB klávesnice plné velikosti, délka kabelu min. 1,8m a USB myš s kolečkem, delka kabelu min. 1,5m | min. | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měcíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | min. | 5 let |