**TECHNICKÝ POPIS „REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ“**

**UŽIVATELSKÉ POŽADAVKY**

**A.1 ÚDAJE O STAVBĚ**

a) Název akce: „REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ – 1. Etapa“

b) Místo stavby: Jihlavská 20, Brno-Bohunice

okres Brno-město, kraj Jihomoravský, stát Česká republika

c) Předmět dokumentace: REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

**TECHNICKÝ POPIS REKONSTRUKCE**

* *Pro všechny níže uvedené prostory platí, že minimálně jedna obkládaná stěna bude mít obklad jiné barvy nebo kombinaci dvou barev (myšleno zadní stěna min. za WC nebo sprchovém koutě) z důvodu estetického rozlišení prostoru.*
* *Při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno*

**1. PROSTOR – 8.NP – L - JIH**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* vybourání 1x dveří
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno v09\_2251101\_MS
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nové sprchy včetně všech armatur
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**2. PROSTOR – 8.NP – L – JIH**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové WC (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového umyvadla
* montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**3. PROSTOR – 8.NP – L - SEVER**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* vybourání 1x dveří
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu
* demontáž 1x staré sprchy s vaničkou

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nové sprchy včetně všech armatur
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**4. PROSTOR – 10.NP – L – SEVER**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové WC (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* montáž nového umyvadla
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**5. PROSTOR – 16.NP – L**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu
* demontáž 1x staré sprchy s vaničkou

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nové sprchy včetně všech armatur
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**6. PROSTOR – 16.NP – L**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu
* demontáž 1x staré sprchy s vaničkou

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového závěsného wc se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nové sprchy včetně všech armatur
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**7. PROSTOR – 16.NP – L**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**8. PROSTOR – 16.NP – L**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu
* demontáž 1x staré sprchy

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nové sprchy včetně všech armatur
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**9. PROSTOR – 12.NP – L - JIH**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu 2X WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**10. PROSTOR – 12.NP – L - JIH**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu
* demontáž 2x staré sprchy
* odstranění dílčích příček v prostoru
* vybourání otvoru na nové vstupní dveře

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové sprchy, WC a umyvadlo (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž 2x nové sprchy včetně všech armatur
* montáž 2x nového umyvadla
* montáž 2x nového zrcadla, 2x dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC
* Nové vstupní dveře s okopem a mřížkou na větrání

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**11. PROSTOR – 12.NP**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* Montáž nové linky s dřezem

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**12. PROSTOR – 13 NP**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu 2X WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**13. PROSTOR – 13 NP**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo
* demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu 2X WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**14. PROSTOR – 3.NP – OBJEKT O**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž linky s dřezem (bude znovupoužita)
* demontáž WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru, dezinfekce
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**15. PROSTOR – 1.NP – CH**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž WC mísy s nádržkou na vodu
* odstranění dělící příčky u WC
* vybourání vnitřních dveří na WC

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* Montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru, dezinfekce
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC
* Vybudování nové dělící příčky u WC v nové poloze
* Vybudování nových dveří na WC s provětrávací mřížkou

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

**16. PROSTOR – 17.NP – L – SEVER**

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

* odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru
* demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)
* demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem
* odstranění podlahové krytiny
* demontáž koncových prvků VZT
* demontáž umyvadla
* demontáž WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS
* nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm
* nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové umyvadlo u WC (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

* při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno
* nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno
* Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů
* Montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny
* montáž nového dřezu s interiérovou nábytkovou skříňkou
* montáž nového umyvadla
* montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru, dezinfekce
* Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

* úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

* pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm