**Příloha č. 1**

**Technická specifikace**

**Specifikace Zboží a jednotkové kupní ceny**

**Telefon ústřednový Standard A**

**Předpokládaný odběr za 2 roky 70 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | | ***min. max.*** | ***Telefon ústřednový*** |
| ***A*** |
| ***Požadované parametry*** |
| Displej | | |  | 2,8" černobílý |
| Rozlišení displeje |  |  |  | 64 x x128 pixel |
| Hlasité handsfree | | |  | ano |
| Možnost připojení přídavných tlačítkových panelů | | |  | ano |
| Regulace hlasitosti | | |  | ano |
| Možnost zatlumení mikrofonu |  |  |  | ano |
| Připojení k PBX |  |  |  | dvoudrátové a/nebo ethernet 100MB |
| Požadovaná kompatibilita |  |  |  | Alcatel OmniPCX Office/Enterprise R100 a výše |

**Telefon ústřednový Standard B**

**Předpokládaný odběr za 2 roky 70 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | | ***min. max.*** | ***Telefon ústřednový*** |
| ***B*** |
| ***Požadované parametry*** |
| Displej | | |  | 2,8" černobílý |
| Alfabetická klávesnice |  |  |  | ano |
| Hlasité handsfree | | |  | ano |
| Možnost připojení přídavných tlačítkových panelů | | |  | ano |
| Regulace hlasitosti | | |  | ano |
| Možnost zatlumení mikrofonu |  |  |  | ano |
| Připojení k PBX |  |  |  | ethernet 1GB, ne SIP |
| Integrovaný 2portový ethernet switch 1GB |  |  |  | ano |
| Napájení přes PoE (IEEE 802.3af) |  |  |  | ano |
| Požadovaná kompatibilita |  |  |  | Alcatel OmniPCX Office/Enterprise R100 a výše |

**Telefon ústřednový Standard C**

**Předpokládaný odběr za 2 roky 60 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | | ***min. max.*** | ***Telefon ústřednový*** |
| ***C*** |
| ***Požadované parametry*** |
| Displej | | |  | ne |
| Počet linek | | | min. | 1 |
| Indikace LED pro příchozí hovory | | |  | ano |
| Regulace vyzvánění |  |  |  | ano |
| Opakování volby |  |  |  | ano |
| Možnost osazení na zeď | | |  | ano |
| Připojení k PBX | | |  | dvoudrátové |

**Telefon ústřednový Standard F**

**Předpokládaný odběr za 2 roky 80 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | | ***min. max.*** | ***Telefon ústřednový*** |
| ***F*** |
| ***Požadované parametry*** |
| Displej | | |  | čtyřřádkový |
| Handsfree | | |  | ano |
| Počet záznamů v telefonním seznamu | | | min. | 170 |
| Zobrazení čísla volajícího CLIP |  |  |  | ano |
| Zobrazení doby trvání hovoru |  |  |  | ano |
| Paměť příchozích volání |  |  | min. | 70 |
| Nastavení vyzváněcích melodií |  |  | min. | 10 |
| Nastavitelná hlasitost vyzvánění | | |  | ano |
| Nastavitelná hlasitost sluchátka |  |  |  | ano |
| Telefonní seznam a čísla rychlé volby chráněny v případě výpadku napájení | | |  | ano |
| K napájení postačuje pouze telefonní linka | | |  | ano |
| Možnost zatlumení mikrofonu |  |  |  | ano |
| Menu v češtině |  |  |  | ano |
| Konektor pro náhlavní soupravu RJ9 |  |  |  | ano |
| Připojení k PBX |  |  |  | dvoudrátové, analogové |

**Telefon ústřednový Standard G**

**Předpokládaný odběr za 2 roky 160 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | | ***min. max.*** | ***Telefon ústřednový*** |
| ***G*** |
| ***Požadované parametry*** |
| Displej | | |  | 1,5", podsvětlený |
| Hands free komunikace | | |  | ano |
| Volba vyzváněcího tónu |  |  | min. | ano, 10 |
| Možnost osazení na zeď | | |  | ano |
| Nastavitelná hlasitost sluchátka |  |  |  | ano |
| Možnost registrace přídavných sluchátek |  |  | min. | ano, 4 |
| Pohotovostní doba |  |  | min. | 200 h |
| Doba hovoru |  |  | min. | 18 hod |
| Telefonní seznam |  |  | min. | 80 záznamů |
| Identifikace volajícího (CLIP) |  |  |  | ano |
| Přepojování hovorů |  |  |  | ano |
| Výpis hovorů příchozí/odchozí/nepřijaté |  |  | min. | 25/25/25 |
| Napájení přenosné části |  |  |  | AAA baterie |
| Připojení k PBX | | |  | dvoudrátové |
| Kompatibilita s opakovačem signálu | | | ano | Gigaset Repeater |