|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | ***min. max.*** | ***Tiskárna N*** |
|  |
| ***Požadované parametry*** |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4 |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 40 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Mbps(RJ-45)/USB, WiFi |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 6, PCL 5c, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Displej | Dvouřádkový grafický displej LCD s podsvícením |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
| Bezdrátový přímý tisk |  | ano |
| Zásobníky papíru |  | min. | 2 |
| Kapacita tonerů | Černý při pokrytí 5% na str. A4 | min. | 7.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 20.000 |
| Pracovní využití |  | min. | 4000 stran/měsíc |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ | min. | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64/11 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 2 roky |