Z:\Akce\FN Brno\Budova CH\Budova-CH-operační sály\ADS-1-4-etapa\FN Brno-CH-cos-situace-DSP.dwg,Situace širších vztahů-ADS,16.05.2016 12:28:10,martinf,DWG To PDF.pc3,Předchozí rozměr papíru  (297.01 x 600.03 mm),1:1,
Z:\Akce\FN Brno\Budova CH\Budova-CH-operační sály\ADS-1-4-etapa\FNB-CH-cos1-4et-ObalCD.dwg,Model,16.05.2016 13:14:14,martinf,\\LT-SERVER-02\KONICA MINOLTA C364 PCL,A4,1:100,
Z:\Akce\FN Brno\Budova CH\Budova-CH-operační sály\ADS-1-4-etapa\FNB-CH-cos1-4et-ObalCD.dwg,Model,16.05.2016 13:15:02,martinf,KONICA MINOLTA C364 PCL (dočasný).pc3,A4,1:100,
Z:\Akce\Kroměříž\Přístavba dialýzy\DSP\DSP-C - Situace\KR-dialýza-DSP-koordinační situace-geodet.dwg,C3-Koordinační Situace 250,16.05.2016 17:34:05,martinf,\\LT-SERVER-02\HP Designjet T1200 HPGL2,Custom-600-840 (na výšku),1:1,
Z:\Akce\Kroměříž\Přístavba dialýzy\DSP\DSP-C - Situace\KR-dialýza-DSP-koordinační situace-geodet.dwg,C1-Situace širších vztahů 1000,16.05.2016 17:34:47,martinf,HP Designjet T1200 HPGL2-297-750.pc3,Custom-297-750 (na výšku),1:1,
Z:\Akce\Kroměříž\Přístavba dialýzy\DSP\DSP-C - Situace\KR-dialýza-DSP-koordinační situace-geodet.dwg,C2-Celková situace 500,16.05.2016 17:36:04,martinf,HP Designjet T1200 HPGL2-297-630.pc3,Oversize: Custom-297-630 (na výšku),1:1,
Z:\Akce\Kroměříž\Přístavba dialýzy\DSP\DSP-C - Situace\KR-dialýza-DSP-koordinační situace-geodet.dwg,C3-Koordinační Situace 250,16.05.2016 17:41:24,martinf,\\LT-SERVER-02\HP Designjet T1200 HPGL2,Custom-600-840 (na výšku),1:1,
Z:\Akce\Kroměříž\Přístavba dialýzy\DSP\DSP-C - Situace\KR-dialýza-DSP-koordinační situace-geodet.dwg,C4-Katastrální situace 1000,16.05.2016 17:42:56,martinf,HP Designjet T1200 HPGL2-297-750.pc3,Custom-297-750 (na výšku),1:1,
