### Příloha č. 2

**k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického III“**

**Detailní specifikace části 2 veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží:** | Přístroj pro plazmovou koagulaci |
| **Počet kusů:** | 1 |

**Detailní specifikace Zboží:**

* Přístroj pracující na principu neutrální plazmové technologie bez průchodu elektrického proudu přes tkáně pacienta (eliminace elektro-chirurgických komplikací) v režimech: řez, koagulace, kinetická disekce, ablace- tzn. bez neutrální elektrody
* Vytváření plazmy ionizací plynu
* Řízená hloubka řezu
* Mikrovrstevná vaporizace (kontrolované odstranění tkáně vrstvu po vrstvě)
* Povrchová koagulace ranných ploch, typických pro onkogynekologické operace, pomocí bezdotykové technologie
* Kinetická disekce
* Operační nástroje pro otevřenou i laparoskopickou operativu min. ve třech délkách ( min. 70 mm, max. 280 mm) v ceně nabídky
* Vnější průměr nástrojů max. 5mm
* Součástí nabídky ( v ceně) min 5 ks nástrojů pro otevřené operace a 5 ks nástrojů pro laparoskopické operace různých délek
* Vnější teplota nástrojů nesmí v průběhu použití překročit teplotu 39 st. C- v případě nutnosti integrované chlazení
* Nastavení výkonu
* Nastavení režimu
* Nožní ovladač