bezdrátová 2D čtečka Bluetooth

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | | ***min. max.*** | ***Čtečka D*** |
|  |
| ***Požadované parametry*** |
| OS | |  | **ne** |
| Display | |  | ne |
| RAM | |  | ne |
| ROM | |  | ne |
| čtení kódů |  |  | 2D |
|  | | WIFI | ne |
| Bezdrátová komunikace | | Bluetooth | ano |
|  | | NFC | ne |
| kabel | |  | Micro USB |
| typ snímání |  |  | všesměrové |
| Dokovací modul | |  | ano |
| konfigurace |  |  | konfigurace čtečky pomocí čárových kódů |
| napájení | |  | Z dokovacího modulu nebo z externího, 5 V +/- 10% |
| kódy | |  | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7,  Code 11,  MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)  PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes |