bezdrátová 2D čtečka Bluetooth

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Funkcionalita / požadované parametry*** | ***min. max.*** | ***Čtečka D*** |
|  |
| ***Požadované parametry*** |
| OS |   | **ne** |
| Display |   | ne |
| RAM |   | ne |
| ROM |   | ne |
| čtení kódů |   |   | 2D |
|   | WIFI | ne |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth | ano |
|   | NFC | ne |
| kabel |   | Micro USB |
| typ snímání |   |   | všesměrové |
| Dokovací modul |   | ano |
| konfigurace |   |   | konfigurace čtečky pomocí čárových kódů |
| napájení |   | Z dokovacího modulu nebo z externího, 5 V +/- 10% |
| kódy |   | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7,Code 11,MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes |