**Lymfodrenážní přístroj 12-ti kanalový 1 ks**

**Technická specifikace**

* Lymfodrenážní přístroj 12-ti kanalový pro tlakovou masáž nohou, rukou a středu těla s komorovými aplikátory
* Barevný dotykový displej
* Pracovní režimy:
	+ Základní - terapie se skládá z jednoho vybraného programu
	+ Sekvenční - terapie se skládá z více programů
* Knihovna přednastavených programů terapie
* Možnost definování programů terapie uživatelem a jejich uložení
* Nastavení individuální terapie dle potřeb pacienta
* Plynulé nastavení tlakového gradientu 0 – 100%
* Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru
* Možnost vypnutí libovolné komory
* Aktuálně pracující komora viditelná na displeji
* Nastavení tlaku v rozmezí minimálně 20 – 160 mmHg
* Automatické vyfukování aplikátorů
* Autodetekce aplikátorů
* Ovládání v českém jazyce
* Napájení el. sítě 230 – 240 V, 50 – 60 Hz

**Příslušenství v rámci dodávky**

* Aplikátor pro dolní končetiny kalhotového typu 1 ks
* Aplikátor pro horní končetinu
(univerzální pro pravou i levou horní končetinu) 2ks
* Konektor pro připojení 2 aplikátorů pro horní končetiny zároveň 1 ks
* Stolek s kolečky pro jednoduchý přesun 1 ks
* Konektory a hadice pro připojení aplikátorů
* Veškerá potřebná kabeláž
* Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje