### Příloha č. 12

**k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra III“**

**Detailní specifikace části 12 veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží:** | Transportní lehátko pro převoz pacientů |
| **Počet kusů:** | 3 |

**Detailní specifikace Zboží:**

* pevná kovová konstrukce
* pro převoz pacientů v interiéru
* pevná výška lehátka
* dvousegmentová ložná plocha
* ochranná nárazová kolečka v rozích lehátka
* sklopné boční zábrany na obou stranách lehátka
* omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka
* výška 70 cm
* vnější rozměry 70 cm x 200 cm
* délka podhlavníku minimálně 65 cm
* sklopný podhlavník od 0° až +60°, fixace plynovou vzpěrou
* kolečka s brzdou o průměru min. 150 mm
* nosnost lehátka 170 kg